건축공사 시방서

유엔아이센터 수영장 손잡이타일 교체공사 설계용역

건축공사 시방서

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

건 축 공 사  시 방 서

1.	총 칙
2.	가 설 공 사
3.	타 일 공 사
4.	금 속 공 사
5.	미 장 공 사
6.	안전보건관리 의무사항등 기타사항
7.	특 기 시 방 서

1.  총    칙

1 - 1  일반 사항

1-1-1 적용 범위

가. 건축공사는 특기사항을 제외하고, 모두 본 시방서에 따른다.  다만, 당해 공사에 관계 없는

사항은 적용하지 아니한다.

나. 각 공사에 있어서 다른 공사와 관련이 있는 사항에 대하여는 각기 그 해당공사의 기재사항을

준용한다.

다. 시공여건에 따라 시공자는 설계자 및 감리자와 협의후 품질이 저하되지 않는 범위내에서

조정이 가능하다.

1-1-2 시공자와 그의 책무

가. 이 시방서에서 시공자라 함은 현장소장 및 현장기술직원을 말한다.  현장소장이라 함은 현장             책임기술자로서 당해 공사의 공사관리, 기술관리 등을 하는 자를 말한다.  현장기술직원이라

함은 현장소장의 대리 또는 현장소장의 위임을 받아 공사 수행을 진행하는 자를 말한다.

나. 시공자는 공사감리자가 관계 법령의 규정에 의한 공사감리업무를 원만히 수행할 수 있도록

협력하여야 한다.

1-1-3 관공청 등에의 수속

시공상 필요한 관공청 기타에의 수속은 지체없이 처리한다.

1-1-4 관련 및 별도공사

계약이외의 관계공사에 대하여는 공정, 구조, 상세, 시공구분 등에 관하여 당해 공사관계자와

협의하여, 공사전체의 진척에 지장이 없게 하여야 한다.

1-1-5 설계도서 적용순서

가. 별도특기 시방서

나. 설계도

다. 본 시방서

1-1-6 보양

각 공종별로 명시된 것외에 인접건물 및 주변도로 기타에 손상을 주지 않도록 보양한다.

1-1-7 공사보고 및 공사사진

가. 보고서

공사의 진척, 노무자의 취업, 재료의 반입 및 소비, 천후 기타 필요한 사항을 기재한

공사보고서를 작성 비치하여야 한다.

나. 공사사진

공사시공중 매몰되어 나타나지 않는 부분, 준공후 해체되는 가설물 기타 필요하다고 인정되는

공정에 이르렀을 때에는 수시로 부분 또는 전경을 분명히 나타내는 사진을 기록하며, 사진첩을

현장에 비치하여야 한다.

1-1-8 본 공사를 시공함에 있어 인접한 제 공작물 및 농작물에 피해를 주지 않도록 필요한 시              설을 설치한다.

1-1-9 특허권 사용

특허권을 사용할 때에는 사전 특허권자의 승인을 받거나, 특기시방에 따른다.

1-1-10 분진 방지 조치

대기환경보존법 및 동 법 시행규칙에 의거 현장여건에 맞게 비산 분진 발생방지 시설을 설치한 후

주무관청에 신고하여야 한다.

1-1-11 현장 입간판 및 안내판

입간판과 안내판 설치는 고속도로, 철도 혹은 대로에서 잘 보이는 곳에 1개소 이상 제작                 설치한다. 규모 및 설치기준은 별도기준에 따른다.

1-1-12 뒷청소 및 원상복구

가. 뒷청소

공사완료시는 건물내외의 정돈 및 청소를 완전히 한다.

나. 원상복구

공사 시공상 지면 및 기존물의 변경 또는 손상부분은 공사 준공기간내에 원상복구 한다.

1 - 2  공정 및 시공계획서

착공전에 공정표, 가설물, 비계발판, 공사용 기계기구 등의 시공설비, 창고 및 작업장 기타              용지사용에 대하여서는 시공계획서를 작성하고 필요시 감리자의 승인을 받는다.

1-2-1 공정표

가. 공사실시에 앞서 공정표를 작성한다.

나. 공정표에 변경이 생긴 경우에는 변경 공정표를 작성한다.

1-2-2 동절기의 공사중단

동절기 습식공사 중단기간에는 물을 사용하는 공사는 중단하여야 한다. 다만, 부득이 공사를

계속할 필요가 있는 경우에는 보양방법 등에 관하여 감리자의 승인을 얻어 공사를 시행할 수

있다.

1 - 3  시공도, 본판 및 모형

1-3-1 시공도

시공상 필요한 공작도 및 시공도 등은 지체없이 시공자가 제작하고 필요시 감리자의 승인을              받는다.

1-3-2 본판 및 모형

시공상 필요한 본판 및 특기시방에 기재된 모형은 시공자가 제작하고 필요시 감리자의 승인을            받는다.

1-3-3 준공도면

공사의 준공에 앞서 당해공사의 준공도면을 작성 제출한다.

1 - 4  시공검사

1-4-1 각 공사부분은 지정한 공정에 이르렀을 때에 검사를 받고 합격승인을 받은 후 다음 공정에               옮긴다.

1-4-2 시공후에 검사가 불가능하거나 곤란한 공사부분은 감리자의 지시가 있을 경우 감리자의                  입회하에 시공한다.

1 - 5  자재 및 장비

1-5-1 재료일반

가. 가설공사용 재료 또는 특기시방에 정하는 바를 제외한 공사용 자재 및 시설물은 신품을                  사용하고 한국공업규격품으로 KS표시품 및 관계법령(건축법, 주택법, 공산품  품질관리법)에

규정한 기준품 이상으로 한다.

나. 다만, 한국공업규격품이 없을 때에는 별도 지정하는 재료를 감리자의 승인을 받아 사용할                수 있다.

1-5-2 견본품

재료, 마무리 정도, 색깔 등은 미리 견본품을 제출하여 감리자의 승인을 받는다.

1-5-3 검사

현장에 반입한 재료는 모두 현장기술직원의 검사를 받아 합격한 것을 사용한다.

다만, 한국공업규격에 의하여 제작된 합격품은 검사를 생략할 수 있다.

2.  가 설 공 사

2 - 1  대지 측량

공사착수 전에 다음의 측량을 한다.

가. 경계복원 측량

인접지 및 도로와의 경계는 관계관의 입회하에 측량한다.

나. 현황측량

시공자는 대지의 고저 및 지상물의 형상 등을 표시하는 현황측량을 하여야 한다.

2 - 2  가설 울타리

2-2-1 가설울타리는 높이 1.8m 이상의 가림막으로 하며 가림막이 부적합한 경우에는 철판(골함석),             합판, 철조망, 조립식 가설울타리 구조로 할 수 있다.

2-2-2 전경계에 설치하되 특히 야산, 하천등의 구간이 누락되는 일이 없도록 한다.

(택지구획정리지구는 별도)

2 - 3  줄 띄워보기 및 규준틀

2-3-1 줄 띄워보기

건축물의 위치를 겨냥대기 위하여 감리자 입회하에 건축물의 모양과 같이 줄 띄워보기를 한다.           이때 도로 및 인접 건축물과의 관계, 건축물의 건축으로 인한 재해 및 안전대책 등을 점검한다.

2-3-2 규준틀

가. 규준틀에는 건축물의 위치 및 수평의 규준을 명확히 먹으로 금을 그어서 표시하고 감리자의              검사를 받는다.  규준틀에 표시한 기준선은 수시로 검사하여 잘못된 것은 즉시 수정하고                 공사진행에 따라 건축물에 옮겨서 표시한다.

나. 규준틀의 검사는 중심을 내는 순서를 바꾸는 등 여러방법으로 점검한다.  검사용 강철                   테이프자는 그 공사현장의 전용 기준테이프를 사용한다.

2-3-3 기준점

기준점(B.M)은 건축물의 높고 낮음의 기준이 되며, 기존공작물이나 신설한 말뚝 등의 높이의             기준을 표시한 것이므로 감리자의 지시에 따라 이동할 우려가 없는 곳을 선정하여 표시한다.             기준점의 위치 기타사항은 따로 기록하여 두고, 필요에 따라 보조 기준점을 1 ~ 2개소 설치한다.         기준점은 이동 및 변형 등이 없게 그 주위를 감싸는 등의 보호조치를 하여야 한다.

2 - 4  비계 및 발판

2-4-1 외부비계

비계설치는 구조체에서 30~45cm 떨어져 설치해야 한다.

가. 아파트건물부위는 쌍줄비계로 하고, 강관비계 사용을 원칙으로 하되 시공여건, 안전도 및                경제성을 고려하여 적절한 방법으로 변경 적용할수 있다.

나. 강관비계

1) 재료

부재 및 부속철물은 KSF 8002(강관비계, 산업안전 보건법에 의한 성능인정품) 또는                         동등이상을 사용하되 외력에 의한 균열, 뒤틀림 등의 변형이 없어야 하고, 부식 되지 않은               것이여야 한다.

2) 강관비계의 조립

(1) 비계 기둥

비계기둥 간격은 보 방향 1.5~1.8m, 간사이 방향 1.5m 이하로 하고 필요시 감리자의                     승인을 득한다.

(2) 띠장

간격은 1.5m~1.8m 내외로 한다.

(3) 비계장선

간격은 1.5m이내로 한다.  비계기둥과 띠장의 교차부에서는 비계기둥에 결속하고 그                     중간부분에서는 띠장에 결속한다.

(4) 가 새

수평간격 10m 마다 45。  로 걸쳐대고 비계기둥 및 띠장에 결속한다. 이때 가새는 모든                   비계기둥과 결속되도록 한다.  수평가새는 필요에 따라 설치한다.

(5) 구조체와의 연결 및 부축기둥

수직 및 수평 방향은 5.0 m 내외의 간격으로 구조체에 견고하게 연결하거나 이에                        대신하는 견고한 부축기둥을 설치한다.

3) 하중의 한도

띠장은 비계기둥의 간격이 1.8m 일 때는 비계기둥 사이의 하중은 400kg을 초과하지                         아니하도록 하고, 중량물을 비계깔판에 놓아 두어서는 안되며 비계발판의 구조에 따라                   최대 적재하중을 정하고 이를 초과하지 않도록 한다. 이를 위해 건설자재별 최대하중 및                 가능 잔류 인력한계를 명시한 안내판을 잘 보이는 곳에 부착하여 공종별 작업원이 항상                  볼 수 있도록 한다.

다. 외부 비계용 브라켓

1) 외부 비계용 브라켓 설치기준

구 분	설치위치 및 개소	비 고
15층 이하	2개소 (2층, 9층)	브라켓의 종류 벽용(측벽)스라브용,발코니파라펫용 방수턱용 지지보수대
25층 이하	3개소 (2층, 10층, 18층)

2) 2층 바닥부터 설치하되 브라켓 설치부위의 콘크리트 및 볼트구멍의 파손방지를 위하여                    충분한 강도 확보 후, 설치와 집중하중의 분산조치가 필요하며, 브라켓을 안전한 방법으로               설치하여야 한다.

3) 재질은 철재로 구조상 안전하고, 표면은 부식이 되지 않도록 하여야 하며 안전상 유해요소                가 있는 부식부재는 사용치 않아야 한다.

4) 브라켓 설치간격은 수평방향 1.5~1.8m 이내로 하고 용도별로 제작된 브라켓을 부위에 따라

설치하여야 하며, 지지보수대는 구조체와 비계를 견고하고 안전하게 연결하고 설치간격은

수직, 수평 5m 내로 설치한다.

5) 브라켓은 콘크리트가 충분히 양생된 후 설치되어야 하며 수시로 앙카볼트 지지마 찰판의

조임상태 등 안전점검을 하여야 한다.

6) 측벽 부위의 브라켓은 작업대 설치가 가능한 제품을 사용하고 브라켓의 고정을 위한

관통형 폼타이의 구멍은 하자가 발생하지 않도록 코킹콤파운드를 시공한 후 시멘트 몰탈로

마감하여야 한다.

라. 강관틀 비계

1) 재 료

부재 및 부속철물은 KSF 8003(강관재 비계),산업안전 보건법에 의한 성능인정품 또는 동등

이상품을 사용한다.

2) 강관틀 비계의 구성

(1) 기 초

비계기둥의 밑둥에는 밑받침 재를 사용한다.  밑받침에 고저차가 있을 때는 필요에 따라

조절형 밑받침 재를 사용하여 각각의 틀비계를 향상 수평, 수직이 되도록 한다.

(2) 가새 띠장틀 및 수평재

도리방향은 각각의 세로틀 사이에 가새 또는 이에 준하는 것을 설치하고 최상층 및

5층 이내마다 띠장틀 등의 수평재를 설치한다.  가새의 조립은 핀 또는 나사못으로 하고,

진도 기타에 의해 느슨해 지지 않도록 한다.  작업조건으로 부득이하게 소부분의 가새를

제거할 때는 그 부분의 상하에 수평재 또는 띠장틀을 설치한다.

(3) 구조체와의 연결

수직방향 6m, 수평방향 8m 내외의 간격으로 건축물의 구조체에 견고하게 긴결한다.

(4) 부축틀

도리방향으로 길이 4m 이하이고, 높이 10m를 초과할 때는 높이 10m 이내마다 도리방향으                 로 유효한 부축틀을 설치한다.

(5) 높이

높이는 원칙적으로 45m를 초과할 수 없다.  높이 20m를 초과할 때와 중량작업을 할 때는

내력상 중요한 틀의 높이를 2m이하로 하고 그 틀의 간격을 1.8m이내로 한다.

(6) 보틀 및 내민틀

보틀 및 내민(캔티레버)틀은 수평가새 등으로 옆 흔들림을 방지할 수 있도록 보강해

주어야 한다.

3) 하중의 한도

틀의 간격이 1.8m일때는 틀사이의 하중의 한도를 400kg를 초과하지 아니하도록한다.

2-4-2 달비계

건교부 표준시방서에 의한다.

2-4-3 특수비계

이동식 비계 및 특별한 중량물을 취급하는 등의 특수비계는 특기시방에 의한다.

2-4-4 비계다리

가. 비계다리는 설치가 필요한 경우 건축물 동당 1개소 이상, 나비 75cm이상, 물매 3/10	이내로 하고 각층마다 필요한 경우 계단참을 설치한다.

나. 발판에는 단면 1.5cm x 3.0cm 정도의 미끄럼막이를 30cm 내외의 간격으로 고정한다.

2-4-5 발판

가. 발판재는 나비 25cm이상, 두께 4cm이상, 길이 2.5~3.5m 정도의 옹이 기타 부러질 염려가 없는

널재를 사용하거나 산업안전보건법 성능 검정품 발판을 사용한다.

나. 발판은 띠장에서 20cm 정도 내밀어 깔고 이음은 들뜨거나 건들거리지 않게 겹쳐대고 장선

기타에 완전히 고정한다.

2-4-6 계단

계단의 챌판높이는 24cm이하, 디딤판의 나비는 22cm이상으로 하고 미끄럼막이를 설치 한다.

2 - 5  가설 설비 공사

2-5-1 영구설비의 가설용도 이용

영구설비를 가설공사의 용도로 이용하는데는 시설물의 가동상태, 유지보호에 책임을 지고 완공후

인도하기 전에 노후된 부분을 신품으로 대체하여 원상복구한다.

2-5-2 가설전기

가. 임시전력은 충분한 용량이어야 하며 사용되는 기자재 및 시공법 등은 전기시설공사 기준에

적합하여야 한다.

나. 분전반은 동별 1개소 씩 설치한다.

다. 공사장내의 안전 및 방범상 필요시는 옥외 보안등을 반경 50m당 한개소 설치한다.

라. 사용케이블은 EV케이블로 하고 분기되는 곳은 모두 고무 절연 테이프로 견고하게 시공하여야

하며, 전기화재 및 안전사고 방지를 위한 표찰 등 예방조치를 하여야 한다.

마. 계단은 계단별 3개층마다 1개소씩 설치한다.

2-5-3 공사용수

가. 공사용수는 채수여건과 경제성 등을 감안 현장상황에 따라 1개소씩 지하수를 개발하여

사용한다.

나. 고층아파트의 건물내 주관은 수직으로 배관하여 각층에 연결용 파이프 및 밸브를 설치

사용하고 사용자재는 KS 표시품을 사용하여야 한다.

2 - 6  낙하물에 대한 위험방지

2-6-1 수평 낙하물 방지망

낙하물 방지망 설치 높이는 10M 이내로 하고 첫단의 높이는 가능한 지상으로부터 8M 이내로

설치한다.

2-6-2 낙하물 방지망

낙하물 방지 또는 작업인원의 위험방지를 위하여 비계의 바깥에 수직으로 철망, 발광목 또는

비닐천막을 친다. 단, 설치여건은 주요도로변, 인접주택 지역으로 미관안전관리, 공해 등의

민원을 방지하기 위하여 필요하다고 판단되는 장소에 설치하여야 한다.

2-6-3 승강기 출입구 안전시설 설치

공사중 승강기 출입구에는 작업인원의 추락 등 위험방지를 위하여 보호시설을 설치하여야 한다.

2 - 7  건축물 뒷정리 및 준공청소

2-7-1 건축물 뒷정리

건축공사시 발생한 폐자재는 즉시 장외로 반출하여야 하며, 특히 시멘트 제품 폐자재인 몰탈,

벽돌 및 블럭 등이 방치되어 초목 식재곤란 및 고사되는 경우가 없도록 건물 외벽에서 2m 까지의         뒷정리 및 청소를 완료 후 준공검사에 임하여야 한다.

2-7-2 준공청소

가. 각세대 내부와 발코니 바닥타일, 창 및 문, 주방기구 등은 준공검사전까지 깨끗이 청소하여야

하고, 입주시까지 오염되지 않도록 관리를 철저히 하여야 한다.

나. 현관, 엘리베이터홀, 복도 등의 바닥은 준공검사전까지 깨끗이 청소한 후 필요시 보양재를

깔아 오염되지 않도록 하고, 입주시까지 관리를 철저히 하여야 한다.

2 - 8  가설피뢰침 설비 (초고층 아파트)

2-8-1 피뢰침선, 접지극 등의 위치는 담당원의 승인을 받아야 하며 피뢰침의 보호각은 60도이하로

하고 골조공사의 진척에 따라 상층으로 연결될 수 있는 구조로 하고 지하에는 관계규정에

맞도록 접지시설을 하여야 한다.

2-8-2 피뢰설비는 건축법, 전기설비기준령 및 관계법규에 따라 동별 시공한다.

2 - 9  가설 항공장애 표시등

가설 항공장애 표시등은 건물높이 60m이상 골조공사의 진행에 따라 상층부 외곽부위에 순차적으로

연결, 설치하되 항공법, 전기, 설비 기준령 및 기타 관계 법규에 적합하게 시공한다.

3.  타 일 공 사

3 - 1  도자기질 타일

3-1-1 재료 및 기본사항

가. 타일은 KSL 1001(도자기질 타일)의 규격품 또는 이와 동등 이상의 품질의 것으로 한다.

나. 모르터

1) 모르터는 건비빔한 후 3시간 이내에 사용하며 물을 부어 반죽한 후 1시간이내에 사용한다.

2) 모르터의 배합

아래표를 표준으로 하고 물의 양은 바탕의 습윤상태에 따라 감리자의 지시에 따른다.

구 분			시 멘 트	모 래
붙임용	벽 바 닥	떠 붙 이 기	1	3.0 ～ 4.0
		압착 붙이기	1	1.0 ～ 2.0
		개량압착붙이기	1	2.0 ～ 2.5
		일 반 타 일	1	2.0
줄눈용	줄눈폭 5mm 이상		1	0.5 ～ 2.0
	줄눈폭 5mm이하	내 장	1	0.5 ～ 1.0
		외 장	1	0.5 ～ 1.5

다. 치장줄눈

타일을 붙인 후 3시간이 경과한 후 줄눈파기를 하고 24시간 경과한 뒤 붙임 모르터의 경화정

도를 보아 치장줄눈을 하되 작업직전에 줄눈 바탕에 물을 뿌려 습윤케 한다.

라. 신축줄눈

신축줄눈에 대하여 도면에 명시되어 있지 않을 때에는 이질 바탕의 접합부분이나 콘크리트를

이어붓기한 부분 등 수축균열이 생기기 쉬운 부분과 붙임면이 넓은 부분에는 신축줄눈을 둔

다.

마. 바탕처리

1) 타일을 붙이기 전에 바탕의 들뜸, 균열 등을 검사하여 불량부분은 보수한다.

2) 타일을 붙이기 전에 불순물을 제거하고 청소한다.

3) 여름에 외장타일을 붙일 경우에는 하루전에 바탕면에 물을 충분히 적셔둔다.

4) 타일붙임 바탕의 건조상태에 따라 물을 골고루 뿌린다.

5) 타일을 붙이는 모르터에 시멘트 가루를 뿌리면 시멘트의 수축이 크기 때문에 타일이 떨어

지기 쉽고 백화가 생기기 쉬우므로 뿌리지 않아야 한다.  다만, 옥내작업으로 우수의 침투

가 없는 곳에서는 담당원과 상의하여 사용할 수 있다.

3-1-2 벽붙이기

가. 떠붙이기

타일 뒷면에 붙임모르터를 바르고 바탕에 눌러 붙인다.

붙임모르터의 두께는 12~24mm를 표준으로 한다.

나. 압착붙이기

1) 붙임모르터의 두께는 원칙적으로 타일두께의 1.2배 이상으로 하고 5~7mm 정도를 표준으로

하여 붙임바탕에 바르고,

2) 타일을 한장씩 붙이고 나무망치 등으로 충분히 두들겨 타일이 붙임모르터 안에 박혀 줄눈

부위에 모르터가 올라오도록 한다.

다. 개량압착 붙이기

1) 붙임모르터를 바탕면에 바르고 평탄하게 고른다.

2) 타일 뒷면에 붙임 모르터를 3~6mm 정도로 평탄하게 바르고 즉시 타일을 붙이며

나무망치 등으로 두들겨 줄눈부위에 모르터가 올라오도록 한다.

3-1-3 바닥붙이기

가. 바탕처리는 10-1-1 마에 따르고 된비빔한 모르터를 깔며 필요에 따라 물매를 잡는다.

나. 바닥의 모서리 구석과 기타 부분의 물매에 유의하며 줄눈을 맞추어 평평하게 붙인다.

다. 신축줄눈에 대하여 도면에 명시되어 있지 않을 때 옥상의 난간벽 주위나 소정의 위치에는 신

축줄눈을 두되 방수누름 콘크리트 면에서 타일 붙임면까지 완전히 절연된 신축줄눈을 둔다.

10-1-4 보양 및 청소

가. 한중공사시에 있어서는 시공면을 보호하고 동해 또는 급격한 온도변화에 의한 손상을 피하도

록 기온이 2℃이하 일 때에는 가설보온, 가설난방 등에 의하여 시공부분을 보양하여야 한다.

나. 타일을 붙인후 3일간은 진동이나 보행을 금한다.  다만 부득이한 경우에는 감리자의 승인을

받아 보행판을 깔고 보행할 수 있다.

다. 줄눈을 넣은 후 또는 경화불량의 염려가 있거나 24시간이내에 비가 올 염려가 있는 경우에는

폴리에티렌 필름 등으로 차단 보양한다.

라. 치장줄눈작업이 완료된 후 타일면에 붙은 모르터 시멘트풀 등을 제거하고 타일면을 깨끗이 씻

어낸 다음 마른 헝겊으로 닦아낸다.

마. 염산용액을 사용하였을 때에는 물로 산분을 완전히 씻어낸다.

바. 접착제를 사용하여 타일을 붙였을 때에는 용제로 깨끗이 청소한다.

사. 타일을 붙인후에는 오염 및 손상을 방지하기 위해 보양재로 보양한다.

4.  금 속 공 사

4 - 1  일반 사항

4-1-1 금속재료

공사에 사용하는 철, 비철금속 및 그 2차적 제품은 소재 및 제품 모두 한국공업규격에                   규정되어 있는 것은 그에 따르고 기타에 대하여는 도면 또는 시방서에 의하거나 승인을 받은

것으로 한다.

4-1-2 제품의 설치

금속공사에 사용되는 제품들은 수직, 수평이 맞고 또한 연관 공사에 맞추어 도면에 따라 위치를

바르게 설치해야 한다.

4-1-3 녹막이 처리

가. 철제 및 금속제품의 녹막이 처리는 도금처리를 하는 외에는 모두 녹막이 도료를 1회 칠한다.

나. 비철금속 제품은 이에 접하는 다른 재료에 의하여 부식을 받을 우려가 있을 때에는 방식처리

한다.

4-1-4 보양

제품의 설치완료후 파손이나 오염의 우려가 있는 것은 종이, 헝겊 또는 목재 등으로 보양한다.

4 - 2  금속 제작품

4-2-1 발코니 HAND RAIL

가. 재료

핸드레일에 사용하는 스테인리스 강관 및 강판은 KSD 3536의 STS 430J1L, 439, 304에 적합한

재질로 하고 모양 및 치수 등은 도면 또는 특기시방에 따른다.

나. 공법

1) 두겁대는 도면의 모양대로 만들되, 곡절부는 통재로 제작함을 원칙으로 한다.  이음을 둘

때는 용접하거나, 뒷면에 덧판이나 슬리이브 등을 써서 낫, 볼트 등으로 조인다.

2) 난간 높이는 1.1m이상, 간살간격은 10cm이하 이어야 한다.

3) 앵커와 용접부위는 반드시 녹막이 칠을 하여 녹물이 나오는 것을 방지하고, 내구성을

높인다. 치장이 되는 곳은 그라인더, 줄, 연마지 또는 버프(BUFF) 문지르기 등으로 평활하게

마무리 한다.

4) STL H/R은 안전대를 겸해 골조공사시 병행하여 설치한다.

5) AL STAINLESS H/R은 기둥 및 횡주간을 SST ANCHOR로 고정하고, 고정부위는 시멘트 몰탈로

마감처리하고 스텐레스제 후렌지를 씌워야 한다.

6) 스텐레스제 난간의 이음부분을 만들 때는 용접하거나 뒷면에 덧판 또는 슬리브 등을 넣고

작은 나사볼트를 사용하여 흔들림 없게 고정한다.

7) 스테인리스 용접봉은 KSD 7014에 의한 D308에 적합한 제품을 사용 하여야 한다

다. 보양

발코니 H/R은 설치 후 상부횡주관을 마대 또는 적합한 보양재 등으로 보양하여 낙하물에 의한

손상을 방지한다.

4-2-2 계단 HAND RAIL

가. 재료

난간의 재질, 모양 및 치수 등은 도면 또는 특기시방에 따른다.

나. 공법

1) 옥내계단의 높이 및 형태는 도면에 의하되 특기가 없으면 높이 0.9m이상, 간살간격은

안목치수 10cm이하로 한다.

2) 철제 아연 용융도금 난간의 기둥 및 횡주관은 구체에 매설된 고정철물에 견고히 용접하되,

용접열이 아연 용융도금 부분의 손상을 최소화 되도록 하고 고정부위는 시멘트 몰탈로

밀실하게 마감처리 하여야 한다.

3) 계단마감후 시공할 경우에는 EXPANSION BOLT에 용접하거나 납이나 유황을 부어 고정한다.

다. 보양

전항 발코니 H/R의 보양과 같은 방법으로 하고, H/R 후렌지는 물갈기 마감까지 POST상부에

묶어 관리한다.

4-2-3 우편함

가. 제작은 정통부 규격에 맞추어 제작한다.

나. 주현관 입구에 높이 180cm를 넘지 않게 설치한다.

5. 미  장  공  사

5 - 1  바탕

5-1-1 콘크리트 바탕

가. 거푸집을 완전히 제거한 상태로서 부착상 유해한 잔류물이 없어야 한다.

나. 콘크리트는 균열, 오물, 과도한 요철등이 없어야 하며 쪼아내야 할 곳은 쪼아내기가 끝나야

한다.

다. 콘크리트의 이어치기 또는 타설시간의 차이로 이어친 부분에서 누수의 원인이 될 우려가 있는

곳은 적절한 방법으로 방수처리한다.

5-1-2 벽돌 바탕

벽돌 바탕은 제 8 장 (벽돌공사)에 따른다.

5 - 2  시멘트 모르터

5-2-1 배합

모르터의 배합은 바닥, 내벽, 외벽, 천장에서 용적비로 시멘트 : 모래 = 1 : 3으로 한다.

(온돌바닥 별도)

5-2-2 바름두께

마무리 두께는 천장, 채양은 15mm이하, 기타는 15mm이상으로 한다.

5-2-3 모래

시멘트 모르터에 사용하는 모래는 해사를 사용할 수 없다.  다만, 물로 충분히 세척한 세척사는

사용이 가능하다.

5-2-4 보양

가. 한냉기에는 따뜻한 날을 선택해서 시공하도록 한다.  부득이 기온이 5℃이하에서 시공 할

경우는 비닐시트 등을 둘려치고 난방기등으로 보온한다.

나. 외부미장공사를 여름에 시공하는 경우는 바름층의 급격한 건조를 방지하기 위하여 폴리에틸렌

필름 등의 덮기를 한 다음 살수 등의 조치를 강구한다.

다. 강우, 강풍 등 작업에 지장이 있는 경우는 작업을 중지한다.

라. 바람 등에 의하여 작업장소에 먼지가 날려 작업면에 부착될 우려가 있는 경우는 방풍

보양한다.

5 - 3  인조석 갈기 및 테라죠

5-3-1. 종석

테라죠용 : 대리석 및 기타의 암석을 깨뜨려 만든 돌알로서 굳고 미려한 것으로 한다.

인조석용 : 백색 또는 흑색의 암석을 깨뜨려 만든 종석

5-3-2 줄눈대

도면 또는 특기 시방에 따라 황동 줄눈대를 사용하고 특기한 지정이 없을 때에는 각실마다

갓둘레를 따라 너비 15 ~ 20cm 정도의 테두리를 남기고 그 안은 약 90cm정도의 간격으로 모양

좋게 나누어야 한다.

5-3-3 배합 및 바름두께

종별	바름층	재료별 배합비				두께 (mm)
		시멘트	모래	백시멘트	종석
인조석 바름	초벌바름	1	3	-	-	15
	정벌바름	-	-	1	1.5	15
테라죠	바탕몰탈	1	3	-	-	20이상
	테라죠타일	기성제품				30

5-3-4 갈기

가. 바닥은 기계갈기, 걸레받이는 손갈기를 원칙으로 하되 정벌갈기에 사용 숫돌은 #220 으로

한다.

나. 인조석 갈아내기 마감일 때에는 정벌바름 후 경화정도를 보아 초벌갈기, 재벌갈기를 하고

눈먹임 칠을 한 후 경화되면 마감갈기를 한다. 마감숫돌로 마감한 후 왁스 등으로 광을 낸다.

5-3-5 마감

갈기후 수산으로 때를 벗겨내고 헝겊으로 문질러 손질한 후 바탕이 오염되지 않게 육송 혹은 미송

톱밥이나 기타 보양재를 깔아 보양한 후 최후 공정으로 왁스 등을 발라 마감한다.

6.안전보건관리 의무사항등 기타사항

1. 안전보건 관련 의무사항

가. 수행자는 당해 용역을 수행함에 있어 종사자 및 이용자 등의 안전을 확보하기 위해 안전‧보건     계법령 및 중대재해처벌법상 의무사항을 빠짐없이 이행하고 만약 의무사항을 이행하지 않아 중     대 산업재해가 발생 할 경우 그에 따라 발생하는 법적 처벌 및 재단의 불이익 조치에 대해 이     의를 제기하기 않는다.

나. 수행자는 종사자 및 이용자 등으로부터 유해‧위험요인에 대한 신고가 접수 될 경우 보수‧보강       등 개선 작업을 신속하게 조치하고 재단 및 관계행정 기관의 이행명령에 따른 개선사항을 성      실히 이행한다.

다. 사업수행에 필요한 작업, 점검 등 모든 작업을 할 때에는 철저한 안전대책을 수립한 후 작업에      임하여야 하며, 안전사고가 발생한 때에는 수행자의 책임 하에 후속 조치를 취하여야 한다.

라. 수행자의 안전한 작업환경 조성을 위해 본 사업 수행에 대한 안전보건계획서를 작성한 후 제출     하여야 한다. 그 주요 내용은 아래와 같다.

1) 안전보건관리 인력의 구성 및 운영방안

2) 안전보건관리 활동계획

3) 안전보건교육 계획

4) 사용기계‧기구 및 설비의 종류 및 관리계획

5) 비상대책(안전사고 발생유형별 대응계획 및 훈련, 비상연락체계 구축 등)

6) 작업 관련 설적, 작업자 이력‧자격‧경력 현황

7) 최근 산업재해발생 현황 등

2. 기타사항

가. 수행자는 계약일로부터 7일 이내에 착수계 및 관련서류를 제출하고 각종 장비를 구비하여 감독    자의 승인에 따라 작업하며, 작업을 변경할 때에는 작업 전 수행자에게 유선 통보하여 작업일자    를 조정, 변경한다.

나. 본 작업 기간 중 현장대리인은 항상 현장에 상주하여 작업을 총괄 지휘해야 한다.

다. 수행자는 발주자의 승인 없이 본 용역을 제3자에게 하도급 할 수 없다.

라. 감독관의 정당한 작업지시에 불응하거나 지시사항 미이행 또는 시방서 및 용역 조건을 위반한     때에는 일방적으로 계약을 해지할 수 있다.

마. 기타 본 시방서에 명시되지 않은 사항은 감독자에게 의견을 제출하여 상호협의하여 처리한다.

7. 특 기 시 방 서

수영장 공사 적용 및 시공업체 기준

화성 유앤아이센터 수영장
	수영장특기시방서

적용범위

본 시방서의 적용범위는 수영장 내부 공사에 적용한다.

적용개요

일반적으로 수영장 공사에서 일어나는 빈번한 하자부분의 각 업체 간 시공책임의 분쟁을 없애는데 그 목적이 있다.

시공업체 기준

건설산업기본법령에 의한 전문건설업중 도장. 습식. 방수. 석공사업 등록을 필한 업체

수영장 타일 공사 (타일 압착 공법) 및 부속 시설물 공사

일반사항

적용범위

본 시방서는 수영장의 수조 내부, 수조 EDGE 및 수조 외부 벽체 부분에 적용한다.

적용기준

-자 재-

한국산업안전규격(KS) - KSL 1001 타일 시험방법

수영장 타일 및 부자재 공인을 득한 제품 – HIMMEL , ROSA GRES

수영장 타일 시방 및 도면에 명기된 타일 및 수영장 부자재 기구.

제출물

시공 계획서

세부 공정 계획표

품질 관리 계획서 내용 (시공순서 및 방법, 자재관리, 작업관리, 품질보증기간)

수영장 공인 자료 (공인증) 필

시공 상세 도면 (SHOP DRAWING)

수영장 평면 단면 상세도

입수 계단 상세도

배수 부위 상세도

부자재 위치 상세도

색채계획

견본

수영장타일

손잡이 타일 – 370X370X25 (지정색)

수조 벽 안전선 MARKING – 245X120X8.5 (지정색)

트렌치 타일 – 245X120X8.5 (지정색)

DECK 논슬립 타일 – 370X245X9 (지정색)

제품자료

도면에 명기된 자재 및 서류 (승인서류)

시험보고서

자재선정용 의뢰시험 성적서 사본

품질보증

시공업자의 자격 : 건교부 미장방수 면허 소지자

견본시공 : 해당 사항 없음.

공사 전 협의

타일 시공 전에 감독관 및 건축주, 건축가, 협력업체 등 다른 관련 업체와 협의한다.

각종 타일 시공을 위한 요구사항을 검토한다. (기타 작업과 관련된 시공면 준비작업 양생기간, 미장 등)

운송, 보관 및 취급

계약된 자재는 현장반입부터 설치후 준공까지 계약업체에서 총괄 관리한다.

현장 작업 조건

결빙 (영상5도 이하 필) 시 시공해서는 안된다.

작업의 연속성

해당 사항 없음.

하자보증

본 절에 서술된 특별 보증 내용이 도급자의 계약서 상의 보증 및 보장 책임을 무효화 하지 않으며, 계약조항, 기타 보증 및 보장 기재내용과 함께 본 공사에 적용된다.

- 공사준공 후 계약서상에 명기되어 있는 하자보수 기간 내에 발생한 하자는          시공자 부담으로 즉시 재시공 또는 보수되어야 한다.

유지 및 보수

해당 사항 없음.

자 재

자재

수영장 타일 및 부속시설물 (HIMMEL) : 수영장 타일은 실적 납품한 업체로 수영장 용기구는 대한수영연맹 공인을 득한 제품

중량당 흡수율 : KSL 1001 시험에 의거 흡수율이 2% 이하인 자기질 타일인 제품을 사용한다.

마모시험을 하였을 경우 마모감량이 0.1g 이하.

꺾임파괴하중(N/Cm) : 145N/Cm 이상.

수영장 화학약품 및 첨가제에 대한 저항도 : 이상없음.

자외선에 대한 변색도 : 변화없는 제품을 사용.

제품 유니트 (수영장 타일 목록)

품 명	COD NO.	규 격	색 상	이미지
수영장손잡이타일	HMT-370	370X370X25T	beige+blue
수조안전선타일	HMT-2083	245X120X8.5T	cobalt blue
트렌치내부타일	HMR-2088	245X120X8.5T	white
데크논슬립타일	HMN-17	370X245X9T	beige

성인 POOL / DECK – 도면에 표기된 규격

수영장 부속 시설물 (도면 및 내역에 준함)

품 명	COD NO.	규 격	색 상	비 고
스타트대 금구	HM-SBA
코오스로프 금구	HM-RA-2
배영턴 표시 지주 금구	HM-BCA
부정출발 표시 지주 금구	HM-WSA
핸드레일 금구	HM-HRA

부속자재

바탕고름용 몰탈은 KSL 5201의 규정에 의한 동등 이상의 제품을 사용한다.

자재품질관리

시료채취 : 종류별로 10매 이상을 채취 밀봉하여 치수 (길이, 너비, 두께-최대,최소) 흡수율, 꺾임 강도, 내마모성, 내약품성 검사를 하여야 한다. (대한수영연맹 공인증 및 1년 이내 시험성적서로 대체할 수 있다.)

자재검수 : 수영장 타일 자재 반입 시 감독원의 입회 검수를 받고 현장에 반입하여야 한다.

시 공

현장점검 및 시공

수영장 타일 공사 부분

도면 및 시방에 의거 현장 표면 상태를 검사 및 전체적인 레벨 CHECK를 하여야 하며 문제 발생 시 현장 관리자에게 서면으로 통보 후 조치를 취한 후에 시공한다.

작업준비 : 시공부위의 점검 및 청소

시공면이 균일하게 되어있어야 한다.

표면강도가 약하거나 동결된 부분이 있어서는 안된다.

표면에 이물질이나 돌출된 부분이 있으면 제거하여야 한다.

경사도가 부적합한 곳이나 도면과 불일치하는 경사면을 조정하여야 한다.

시공면이 균일하지 않은 부분

백화 현상이 심한 곳

표면에 이물질이나 기름에 오염된 부분

보강제, 금속 조각이나 나무 조각이 돌출된 부분

시공 (압착시공)

시공순서 : 수영장의 정확한 규격과 수영장수의 균일한 물넘기를 위한 수평의 정확성을 위해 P.V.C 재료 분리대 및 배수로 부분을 먼저 시공하여 전체 수영장 타일의 시공 기준으로 이용한다.

시공면 바탕 고르기

바탕고름몰탈 : 시멘트와 모래 비율은 1:3으로 하여 완전 혼합하여야 한다.

본바탕 고르기로 타일 시공 시 접착성의 기초 역할을 함으로 한번에 쓸 수 있는 양만큼만 준비하여 가능한 한 넓게 시공 면 고르기를 하여야한다.

바탕 물탈은 1 - 3일 양생 후 타일 붙이기를 한다

타일 붙임 몰탈 : 기 조합 몰탈인 압착용 타일 시멘트를 사용하며 제품의 흡수율, 내강화성, 내구성, 내빙성 및 염소 및 해수로 소독된 물에 대한 내구성 등을 확인한 후에 사용한다.

타일 시공

PVC 재료 분리대 (트렌치 지지대)를 기준으로 하여 타일의 가로, 세로 열 및 수직, 수평열과 줄눈의 폭을 정확히 하기 위하여 필요시마다 실을 띄워 시공한다.

줄눈의 폭은 타일의 규격에 따라 5mm로 한다.

바탕면에 3mm 내외의 압착 시멘트를 바르고 요철 고데기로 요철을 내준 다음 압착 시멘트의 정확한 위치에 타일을 놓은 후에 연질의 고무나 나무 망치로 충분히 두들김을 주면서 타일의 압착력을 증가시켜 붙여 나간다.

콘크리트 수조의 신축 이음과 동일한 곳에 동일한 규격의 신축 줄눈을 설치한다.

특수한 모양의 타일에 SETTING MORTAR을 바르는 경우에는 타일 윗면에 균일하게 발라주어야 한다,

트렌치 지지대의 시공 시 지정 규격의 PVC 그레이팅이 수평되게 시공될 수 있도록 폭과 높이가 일정하고 수평이 정확하도록 그레이팅 견본을 이용하여 시공한다.

타일 시공은 영상 3도씨 이하에서는 지양하여야 한다.

줄눈 시공

줄눈용 몰탈 : 기 조합 몰탈인 줄눈용 타일 시멘트를 사용하며 색상은 감독원의 승인을 받은 것으로 하여야 한다.

줄눈시공은 백화현상이 발생하지 않고 바탕 몰탈과 접착이 잘 되도록 완전히 밀봉시켜 빠진 곳이 없도록 한다.

줄눈의 폭은 타일의 규격에 따라 5mm로 한다.

신축 줄눈 부분은 SILICON으로 채워서 수축력을 흡수하도록 한다.

OVERFLOW SYSTEM으로 된 수영장인 경우에는 POOL EDGE 부분과 수영장 내부 벽타일이 만나는 모서리 부분은 정수 시 발생되는 수압을 고려하여 줄눈 시공 시 특별한 주의를 기울여 정밀하게 시공하여야 한다.

주요 내용별 시공

수조 손잡이 부분 : 유영자의 안전을 위하여 타일 (SIZE : 370X370X25)의 표면 논슬립으로 처리되어 미끄럼을 방지하여야 하며 EDGE 부분은 손으로 잡기 쉽게 GRIP이 되어있어야 하고, GRIP 부분은 안전선 표시가 되어 안전사고에 대비토록 하여야 한다.

OVERFLOW 부분 : OVERFLOW 부분은 약 10도 이상의 경사를 유지하여 수영장 내부의 파도를 제거해주는 효과를 얻으며 타일 (SIZE : 370X370X25)의 포면은 미끄럼 방지용인 요철용으로 형성시켜 주어야 한다.

수조 바닥 및 장벽 부분 : 수조 내부에 부착되는 타일 (SIZE : 245X120X８.5)은 강한 수압에 견딜 수 있도록 타일의 뒷굽이 일직선 방향으로 제작되어 박리현상이 없어야하고 수중에서 빛의 반사각이 일정하여야 하며 수조 각 COURSE의 중간 부분은 유영자의 눈으로 쉽게 구분되는 색상이 다른 것으로 LANE 표시선을 놓아주어야 한다.

배수로 부분 : 유영장으로부터 부유물질과 함께 넘치는 물이 사면으로 고르게 배수될 수 있도록 정확한 LEVEL 위에 폭 200-250mm의 트렌치를 설치하며 유영자의 안전을 위하여 트렌치 카바와 타일 사이에는 PVC 재료 분리대 (SIZE : 2,000X35X25X15)를 사용하여 빈틈없이 매끄럽게 시공하여야 한다.

수영장 외부 바닥 : DECK 부분의 타일은 물기가 있는 곳에서의 미끄러짐을 방지하기 위하여 물이 고이지 않게끔 물매를 잡아주어야 하며 타일 (SIZE : 370X245X9)의 표면이 논슬립 처리되는 내마모성이 강한 (무유) 타일을 사용하여야 한다.

수영장 부속 시설물 공사 부분 (경기용기구) - 대한수영연맹 공인제품 필

핸드레일 금구

핸드레일 금구는 핸드레일을 고정시키기 위한 것으로 유동이 없어야 하고 핸드레일 밑 부분에 부착시켜 제작하는 방법과 분리형태로 제작하는 방법 2종류가 있다. 보편적으로 핸드레일 밑부분에 부착시켜 고정식으로 제작하고 있다.

금구 제작방법은 SUS 304 38.2ø 2T의 파이프를 80mm로 선반 가공하여 밑면을 38.2ø 2T SUS 304판을 절단하여 알곤용접 하여 물이 새지 않게 한다.

타일 및 콘크리트를 50ø로 굴착하여 이물질과 수분을 완전히 제거한 후 금구 윗면은 타일면과 동일하게 고정시킨 후 방수전용 특수 에폭시를 주재와 경화재를 1:1로 혼합한 다음 금구와 콘크리트 사이에 충진하여 경화한다. 경화시간은 약 24시간으로 한다.

코오스로프 걸이금구

코오스로프 걸이금구는 수영장의 양 끝에 설치하여 코오스로프를 걸 수 있는 고리로 견고하게 제작,  설치하여야 한다.

제작방법은 89.1ø X 2T SUS 파이프를 100mm 절단하여 선반으로 양면을 가공하여 윗면에 SUS 5T를 외경 150ø 내경 85.1ø로 가공한다.

금구 내부에는 SUS 13ø 환봉을 40ø 고리로 가공하여 금구 밑면 SUS 3T 판에 부착한다. 금구 밑면은 외경 89.1ø SUS 3T를 원형으로 가공하여 바닥면이 수평이 되게 용접을 한다.

시공방법은 부착부위 타일시공이 끝난후 코아드릴 150ø로 1차 타일을 타공하고 150ø 중앙 부위에 코아드릴 100ø로 깊이 110m/m 천공한다. 천공부위에 습기, 이물질을 제거하여 특수에폭시를 금구사이에 채워 고정하여 경화시킨다. 경화시간은 24시간후 완전 경화된다.

배영턴 표시지주 금구

배영턴 표시지주 금구는 수영장의 옆면 양 끝에 설치하여 배영턴 표시지주를 설치 할 수 있게 한다.

제작방법은 3T 철판을 40X40X90mm 으로 V컷팅하여 사각으로 접은 후 알곤용접하고 상면 후렌지 80ø3T를 레이저 가공한 후, 후렌지를 수평으로 하여 T모양으로 견고하게 용접한다. 밑면 사각은 3T 철판을 사각으로 가공하여 틈이 없게 용접한 후 용접부위를 샌딩 처리한다.

부착방법은 타일 시공이 끝난후 시공할 지점을 표시하여 코아드릴로 75ø로 90mm 타공 후 콘크리트를 제거한 다음, 내부에 이물질 및 수분을 완전히 제거 하여 금구를 타일면에 밀착시켜 고정시킨 후, 에폭시를 주재와 경화재를 1:1로 혼합하여 금구와 콘크리트 면사이에 충진시키어 경화시킨다. 경화시간은 30분후부터 경화하기 시작하여 24시간 경과하면 완전히 경화된다. 경화가 끝나면 지주를 고정시킨다.

부정출발 표시지주 금구

부정출발 표시지주 금구는 수영장의 옆면 양 끝에 설치하여 부정출발 표시지주를 설치할 수 있게  한다.

제작방법은 3T 철판을 40X40X90mm으로 V컷팅하여 사각으로 접은후 알곤용접 하고 상면 후렌지 80ø 3T를 레이저 가공한 후,  후렌지를 수평으로 하여 T모양으로 견고하게 용접한다. 밑면 사각은 3T 철판을 사각으로 가공하여 틈이 없게 용접한 후 용접부위를 샌딩처리 한다.

부착방법은 타일시공이 끝난후 시공할 지점을 표시하여 코아드릴로 75ø로 90m/m 타공후 콘크리트를 제거한 다음, 내부에 이물질 및 수분을 완전히 제거하여 금구를 타일면에 밀착시켜 고정시킨후, 에폭시를 주재와 경화재를 1:1로 혼합하여 금구와 콘크리트 면 사이에 충진시키어 경화시킨다. 경화시간은 30분후부터 경화하기 시작하여 24시간 경과하면 완전히 경화된다. 경화가 끝나면 지주를 고정시킨다.

현장 품질 관리

시공상태 검사

바탕건조 및 표면상태 검사

줄눈의 배열 및 줄눈의 폭이 정확한가 검사

붙임 몰탈의 경화후 검사봉으로 전면적을 두들겨본다.

들뜸, 균열등이 없는가를 검사한다.

청소와 보양

수영장에 시공된 타일의 표면을 세척하기 위하여 연 산성세제, 연 알카리성세제 또는 중성세제를 사용하는데 이때 그 세제의 농축된 화학 성분이 줄눈 부분의 몰탈을 침식시키게 되므로 세제를 사용하여 청소한 후에는 곧바로 충분한 물로서 표면에 묻은 세제를 깨끗이 세척해야 한다.

보 양

일광의 직사광선 또는 풍우 등으로 손상을 받을 염려가 있는 곳은 감독원의 지시에 따라 톱밥 등 적절한 것을 사용하여 보양한다.

한중 공사시에 있어서는 시공면을 보호하고 동해 또는 급격한 온도 변화에 의한 시공부분을 보양하여야 한다.

타일을 붙인 후 25일간은 진동이나 보행을 금한다. 부득이한 경우에는 감독원의 승인을 받아 보행판을 깔고 보행할 수 있다.

청 소

타일과 줄눈의 시공이 완료된 후 브러쉬나 그와 유사한 공구를 사용하여 물이나 세제, 또는 묽은 초산 (1:10)으로 타일 표면에 묻어 있는 시멘트, 몰탈등 이물질을 떼어내고 세척 해야한다. 이때 줄눈 부위에 손상이 가지 않도록 주위를 기울여야하며 청소를 시작하기 전에 일부분을 테스트하여 이상 유무를 확인한 다음에 하는 것이 안전하고,묽은 초산을 사용하여 청소할 때는 5-10분 이내에 충분한 물로서 그 부위를 세척해야 한다.

시운전

해당 사항 없음.

수영장 미장 공사

일반 사항

적용범위

설계도면에 명시된 시멘트 몰탈바르기, 콘크리트 기계피니셔 및 쇠흙손 마감, 미관상 중요하지 않은 비노출용 콘크리트면의 처리 등에 적용한다.

적용기준

아래의 한국산업규격(KS)은 이 시방서에 명시되어 있는 범위 내에서 이 시방서의 일부를 구성 하고 있는 것으로 본다.

한국산업규격(KS)

KS F 4552 메탈라스

KS L 5201 포틀랜드 시멘트

KS L 5220 건조 시멘트 모르타르

KS L 5204 백색 포틀랜드 시멘트

이 공사와 관련하여 시방서에서 명시하지 않은 사항은 KASS 18000 미장공사에 따른다.

제출물

아래의 제출물을 공정의 진행에 따라 공사 시작 2주일전에 감리원에게 제출하여 승인을 득한 후 시공한다.

자재 제품자료 : 다음 품목에 대한 제조업자의 제품자료

시멘트

건조시멘트 모르타르

메탈라스에 대한 제조업자의 제품견본

시공 상세 도면

메탈라스의 부착 위치와 크기를 나타낸 메탈라스 시공상세도

신축 줄눈의 설치 위치를 포함한 신축 줄눈 시공상세도

품질의 보증

견본시공 :　시멘트 모르타르 바름 공사는 벽체, 바닥 및 천장별로 감리원이 지정하는 위치에 각각 10㎡ 이상의 견본시공을 한다.

시험 및 검사 : 재료는 감리원에게 사전에 제시하여야 하며 반입 후에는 규격에 따라 검사를 받아야 하며 검사 및 시험방법은 재료별 규정에 따른다.

운반, 보관 및 취급

미장용 모래는 다른 용도의 골재와 섞이거나 흙, 쓰레기 등의 이물질에 의해 훼손되지 않도록 보관한다.

시멘트는 제조일부터 3개월 이상된 제품은 사용하지 않는다. 또한 포대의 외부에 제품 종류, 제조자명, 상표, 실무게, 제조일자와 혼합수의 사용량 등 사용방법을 명기해야 하며, 용도별로 포장 색상을 다르게 하여 구분이 용이하도록 해야 한다.

환경조건

바탕이 결빙되어 있는 상태에서 작업을 해서는 안되며, 모르타르에 결빙된 재료가 혼합되지 않게 한다. 모르타르 시공 후에는 동해를 입지 않도록 하여야 한다.

혹서기에는 시멘트 바름 면이 지나치게 수분증발이 되지 않도록 보양한다.

인공가열을 할 때는 양생되지 않은 시멘트 모르타르에 열이 집중되지 않도록 하고 적절히 환기가 되도록 한다.

습기의 피해를 받는 시멘트 등은 건조상태로 보관하고 장기간 보관하여야 할 때에는 높은 마루의 창고 등에 보관한다.

실내 및 외부를 공히 시공 중 주위의 습도는 85% 이하이고 별도의 보양조치가 없는 경우 기온은 5℃ 이상 되도록 한다. 풍하중의 영향을 받는 외부에서 시공시에 풍속이 10m/sec이상이면 시공 및 양중 작업을 할 수 없다.

자재

시멘트

시멘트는 KS L 5201 포틀랜드 시멘트, KS L 5204 백색 포틀랜드 시멘트에 합격한 것으로 한다.

모래

아래의 품질 기준과 체가름 기준에 적합한 모래를 사용하되, 흙 등의 이물질이 섞이지 않아야하며, 해사를 사용해서는 안된다.

구 분	품질기준
절건비중	2.4 이상
흡수율(%)	4 이하
점토괴량(%)	2 이하
유기불순물	표준색보다진하지 않은 것
손실증량율(%)	황산염 : 10 이하, 황산마그네슘 : 15 이하
염화물함유량(%)	0.1 이하
#200체 통과량(%)	5 이하

모래의 품질기준: 모래의 품질기준은 아래에 따른다. 단, 해사를 물로 세척하여 아래 기준 이상을 유지할 경우는 사용할 수 있으며, 이 경우 조개 껍질 등의 이물질이 섞이지 않아야 하여 감리원은 이를 확인하여야 한다.

체가름

바닥 바름용 및 벽·천정 초벌 바름용은 아래와 같다.

체크기(mm)	통과량(%)
0.15	2~10
0.3	10~35
0.6	25~65
1.2	50~90
2.5	80~100
5	100

벽·천정 정벌 바름용은 아래와 같다.

체크기(mm)	통과량(%)
0.15	2~10
0.3	15~45
0.6	35~80
1.2	70~100
2.5	100

건조시멘트 모르타르

공장에서 생산한 건조상태의 시멘트계 모르타르로서 KS L 5220에 규정된 일반 미장용에 적합한 것으로 하되 시공자가 요구하고 감리원이 승인하면 설계변경에 의한 공사비의 조정이 없는 경우에 한해 적용한다.

건조시멘트 모르타르는 동일 제조업자의 제품을 사용하여야 한다.

물과 메탈라스

물 : 이 공사에 사용하는 물은 깨끗하고, 유해한 양의 기름, 염분, 철분, 유황 유기물 및 유독물질을 포함하지 않아야 한다.

메탈라스 : KS F 4552의 평라스 1호 2종에 적합한 것으로 한다.

시 공

바탕준비

모르타르가 시공되는 천정과 벽면의 조적 또는 콘크리트 바탕면은 3m 당 6㎜ 이내의 평활도 오차 내에 들도록 평탄하게 정리되어야 한다.

초벌 및 정벌모르타르가 시공되는 바탕면은 먼지, 기름, 기타 부착력을 감소시키는 이물질을 제거하고 분무기로 바탕을 균일하게 습윤하게 한 후 작업한다.

바탕의 덧붙임 손질을 요하는 곳은 모르타르로 요철을 조정하고 긁어 놓은 다음 가능한 한 오랫동안 방치하되, 방치기간은 최소 2주 이상이어야 한다.

콘크리트 바탕면에서 모르타르를 부착하기 어려운 때에는 혼화제를 넣은 시멘트 풀을 미리 엷게 문지르고 나서 덧붙여 모르타르를 바르거나 산성 식각 용액의 사용 또는 표면 쪼아내기등으로 부착력을 높게 한 후 모르타르를 바른다.

콘크리트 기계 피니셔 및 쇠흙손 마감

기계피니셔 마감 : 콘크리트 타설면 중 너무 건조된 부분은 물을 약간 뿌려서 습윤시킨 후 표면 손질을 하고 과다한 수분으로 인하여 공기집(핀홀)이 생긴 부분은 2~3시간 경과 후 건조상태를 보아 평탄하게 표면 손질을 한다. 약간 발자국이 날 때까지 건조시켜서 기계 Finisher를 사용하여 한방향으로 마감한다.

쇠흙손 마감 : 콘크리트를 타설한 후 대략 밀대로 수평을 유지한 후 블리딩이 멈추고 수분을 제거하면서 초기응결이 시작될 때에 쇠흙손을 사용하여 한방향으로 마감한다.

양 마감 모두 공히 콘크리트 바탕면은 1m 당 2㎜ 이내의 평활도 오차, 마감면은 1m 당 1㎜이내의 평활도 오차 내에 들도록 평탄하게 정리되어야 한다.

메탈라스 보강 기준

메탈라스는 품질상의 중요도에 비해 비용이 경미하므로 계약금액의 조정없이 감리원이 지시에따라 시공자의 부담으로 실시한다.

개구부의 모서리와 배관부위 등 미장 균열이 자주 발생하는 부위는 다음과 같이 메탈라스로 보강한다. 메탈라스 설치위치는 그림-1 메탈라스의 보강 과 같이 한다.

메탈라스 설치 부위		메탈라스 크기(cm)
창 호	폭이 60cm초과하는 경우	40 x 25
	폭이 60cm이하인 경우	30 x 15
소화전함		40 x 25
양수기함, 전기계량기함		30 x 15
외부배관 부위		20 x 배관길이
승강기 작동보턴 부위		30 x 15

배 합

구 분	시멘트	모 래
벽·천정 초벌바름용	1	2
바닥바름용, 벽·천정 정벌바름용	1	3

배합비

배합재료의 계량이 정확하게 지속되도록 해야 하며, 기계식 믹서를 사용하여 배합한다. 적정 질기로 반죽하며, 반죽한 후 1시간 30분이 경과 한 것은 사용하지 않는다.

시멘트 모르타르 바르기

부 위	회 수	초 벌(mm)	(재벌+)정벌(mm)	계(mm)
내 벽	2	9	9	18
외 벽	3	9	(9+)6	24
천 장	2	9	6	15
바 닥	1	-	24	24

바름 횟수 및 두께: 시멘트 모르타르의 바름 횟수와 두께는 다음과 같이 한다.

바르기 일반조건

시멘트 모르타르를 바름에 있어 콜드 조인트가 생기지 않도록 가능한 벽면 전체를 한번에 바른다. 모르타르의 부착을 좋게 하기 위하여 콘크리트 바탕면에 바르는 시멘트풀칠은 바름 횟수에 포함하지 않는다.

미장 줄눈시공에 있어 필요한 경우 승인을 받아 계약금액의 조정없이 시공자의 부담으로 기성 줄눈재를 사용할 수 있다.

창문선, 걸레받이, 두겁대, 들림대 등의 벽사이, 홈 주위에는 흙손날의 두께만큼의 사이를 둔다.

개구부의 귀, 라스, 기타 바름 바탕재의 이음 솔기 등으로 균열된 염려가 있는 곳은 바름질에 따라 시멘트, 몰탈바름에 있어서는 메탈라스 붙여대기 등의 조치를 강구한다.

서로 다른 바탕이 동일면에서 접합할 때의 바름면의 균열 방지 방법에 있어서는 줄눈 끊기를 하여 감리원의 지시를 받아 처리 한다.

초벌, 재벌 바름면에 발생하는 균열은 다음에 바름을 하기 전에 보수한다.

벽·천정바르기

초벌바름은 초벌바름은 흙손으로 충분히 누르고 눈에 뜨일 만한 빈틈이 없도록 한다. 바른 후에는 쇠갈퀴 등으로 전면을 벽체의 수평방향으로 거칠게 긁어 놓는다. 바름후은 2주일 이상 방치하여 바름면 또는 메탈라스의 이은 곳 등에 생기는 흠이나 균열을 충분히 발생시키고 심한 틈새가 생기면 덧먹임을 한다.

정벌바름은 흙손으로 충분히 눌러 하부 바름면에 부착되게 하고 바름면에 얼룩, 처짐, 돌기,들뜸 등이 생기지 않도록 하여 소요 바름두께가 되도록 바른다.

바닥 바르기

콘크리트 바닥면에 모르타르를 바를 때에는 바탕면의 레이턴스, 오물, 부착물 등을 제거하고 잘 청소한 다음 물을 뿌린다. 콘크리트 타설 후 수일 지난 것은 물씻기를 하되 이때 물이 고인 상태에서 바르면 안된다.

바닥바름은 시멘트 풀을 충분히 문지르고 잘 고른 다음 수분이 아주 적은 된비빔 모르타르를 쇠흙손으로 발라 표면의 수분 정도를 보아 잣대 고름질을 하고, 구배에 주의하여 나무 흙손으로 마무리한다.

논슬립을 설치할 경우 감리원의 지시에 따른다.

바닥 모르타르의 줄눈은 도면에 따라 시공한다. 특기가 없는 경우 줄눈의 간격은 갓둘레에 너비 20~30㎝ 정도의 테두리를 남기고 그 내부는 약 150㎝ 간격으로 모양좋게 나눈다.

줄눈의 크기는 폭 1㎝, 깊이 0.5㎝ 정도로 하며, 형상이 균일하고 표면이 매끄럽게 줄눈파기를 한다.

허용오차

시멘트 모르타르의 바름면은 평활하게 시공되어야 하며, 평활도에 대한 허용 오차는 3m당 3mm로 한다.

보수 및 마무리

공사 완료 후 바름면의 균열이나 들뜬 곳, 손상된 곳은 해당 부분을 절개해내고 주위부분과 마감상태가 차이가 나지 않도록 보수해야 한다.

작업 중에 떨어진 모르타르 찌꺼기를 치우고 후속공정에 차질이 없도록 바름면을 청소한다.

바탕면의 불순물을 깨끗이 청소하고 요철부분은 제거한 후 소정의 두께가 되도록 시공하여야 한다.

이질재료가 만나는 모든 부분에는 줄눈을 설치하여 재료의 팽창 수축으로 인한 균열에 대비토록 한다.

창틀주위 몰탈충진: 창틀 주위에는 몰탈을 밀실하게 충진해야 한다.

보양

미장공사에서 근접한 다른 재료면, 마무리면 등은 손상되지 않도록 종이 붙임 널판지 대기, 포장 덮기, 거적 덮기 등의 적당한 보양을 한다.

바름면은 조기 건조를 방지하기 위하여 창문 유리를 끼우거나, 거적 등으로 막아 통풍 일조를 피하고, 물을 뿌리는 등의 조치를 강구하여 보양한다.

한냉기 및 서중기의 시공

한냉기에는 따뜻한 날을 골라 시공하도록 하며 부득이 한냉 시에 시공할 때에는 현장을 보호 막치기 또는 난로, 온풍기 등으로 보온한 후 시공하여야 한다.

바름면이 들뜨거나 동해를 입었을 때에는 쪼아내고 재시공한다.

하절기 서중 시의 외부 미장공사 일 때는 바름 층의 급격한 건조를 방지하기 위해 보양막 덮기, 폴리에칠렌 필름 덮기를 한 다음 살수 등의 조치를 강구한다.

이 시방에서 명기되지 않은 사항 중 시공상 필요한 공법은 감리원의 지시에 따른다.